{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Start","Berechnungsblatt","Gültigkeit"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4}
[]
[null,"Bauteilberechnung mit Auskühlzeit nach Ö-Norm 8110"]
[]
[null,"Das Berechnungsblatt kann bei belibigen Wandaufbauten mit bis zu 6 Schichten die gesamtdicke, den U-Wert und die Wärmespeicherungszahl, sowie die Auskühlzeit nach Ö-Norm 8110 (in der Deutschen Normung wird die Auskühlzeit trotz ihrer Bauphysikalischen Relevanz nicht berücksichtigt) berechnen.\nDie nötigen Eingabewerte ( Schichtdicke, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität ) entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben der von ihnen gewünschten Baustoffe.\nEin exemplarischer Aufbau mit der Massiv-Holz-Mauer ist beim Start des Programms bereits eingestellt.\nDas Berechnungsblatt soll zum Vergleich verschiedener Wandsysteme dienen und gibt keine Gewähr auf die Richtigkeit der Ergebnisse."]

{"sheet":"Berechnungsblatt","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,1],[11,2,11,3]]}
["Bauteilberechnung"]
[]
[]
["Schicht  (von Innen nach Außen)","Material","Schichtdicke d [mm]","Rohdichte r [kg/m³]","Wärmeleit- fähigkeit    l [W/mK]","Wärmedurch- lasswiderstand R [m²K/W]","spezifische Wärmekapazität c [J/kgK]","Wärme-speicherzahl C [kJ/m²K]"]
[0,"Wärmeübergangswiderstand Innen",{"$nulls":3},0.13]
[1,"Innenbeplankung",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":670,"d":"670.0"},0.073,{"$f":"IF(E6>0,C6/E6/1000,0)","v":{"v":0.16438356164383564,"d":"0.16"}},1400,{"$f":"C6/1000*D6*G6/1000","v":{"v":11.256000000000002,"d":"11.26"}}]
[2,"Massiv-Holz-Mauer®",{"v":205,"d":"205.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":0.11,"d":"0.110"},{"v":1.8636363636363638,"d":"1.86"},1600,{"v":147.6,"d":"147.60"}]
[3,"Fassadenbahn",0.5,222.3,{"v":0.17,"d":"0.170"},{"v":2.9411764705882353E-3,"d":"0.00"},1000,{"v":0.11115,"d":"0.11"}]
[4,"Holzweichfaserdämmplatten",{"v":140,"d":"140.0"},{"v":160,"d":"160.0"},0.042,{"v":3.333333333333333,"d":"3.33"},2100,{"v":47.040000000000006,"d":"47.04"}]
[5,"Mineralischer Putz",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":0.87,"d":"0.870"},{"v":0.011494252873563218,"d":"0.01"},1000,{"v":14,"d":"14.00"}]
[6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Wärmeübergangswiderstand Außen","Putzfassade",null,null,{"$f":"IF(C12=\"hinterlüftete Vorhangfassade\",0.13,0.04)","v":0.04}]
[]
["Gesamt",null,{"$f":"(C6+C7+C8+C9+C10+C11)/10","v":{"v":36.75,"d":"36.8"}},"[cm]",null,{"$f":"F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12","v":{"v":5.545788687957684,"d":"5.55"}}]
[]
[]
[]
[null,"U-Wert:",{"$f":"1/F14","v":{"v":0.18031700381434193,"d":"0.180"}},"[W/m²K]"]
[null,"Wärmespeicherungszahl:",{"$f":"IF(E11>0,C18*(H11*(F12+C11/1000/(2*E11))+H10*(F12+F11+F10)+H9*(F12+F11+F10+F9)+H8*(F12+F11+F10+F9+F8)+H7*(F12+F11+F10+F9+F8+F7)+H6*(F12+F11+F10+F9+F8+F7+C6/1000/(2*E6))),IF(E10>0,C18*(H10*(F12+C10/1000/(2*E10))+H9*(F12+F11+F10+F9)+H8*(F12+F11+F10+F9+F8)+H7*(F12+F11+F10+F9+F8+F7)+H6*(F12+F11+F10+F9+F8+F7+C6/1000/(2*E6))),IF(E9>0,C18*(H9*(F12+C9/1000/(2*E9))+H8*(F12+F11+F10+F9+F8)+H7*(F12+F11+F10+F9+F8+F7)+H6*(F12+F11+F10+F9+F8+F7+C6/1000/(2*E6))),IF(E8>0,C18*(H8*(F12+C8/1000/(2*E8))+H7*(F12+F11+F10+F9+F8+F7)+H6*(F12+F11+F10+F9+F8+F7+C6/1000/(2*E6))),IF(E7>0,C18*(H7*(F12+C7/1000/(2*E7))+H6*(F12+F7+C6/1000/(2*E6))),IF(E6>0,C6/1000*D6*G6/1000,0))))))","v":{"v":179.48423918771178,"d":"179"}},"[kJ/m²K]"]
[null,"Auskühlzeit (nach Ö-Norm 8110):",{"$f":"C19/(C18*3.6)","v":{"v":276.49490648719535,"d":"276"}},"[h]"]

{"sheet":"Gültigkeit","index":2,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"hidden":true}
[]
[]
["Putzfassade"]
["hinterlüftete Vorhangfassade"]